**Info Teilegutachten**

**Artikelnummer:** 99910, 99920, 99900, 99933, 99940

**Lochkreis Einpresstiefe (mm) Radlast (kg) Abrollumfang (mm)**

4/144 6 160 1920

4/144 -7 160 1920

4/110 -32 160 1920

4/110 -32 160 1920

4/110 -30,4 160 1920

**Radgröße** 10 x 5J 10 x 6J 9x8J 10 x 8J 10 x 8J 10 x 10J

**Einpresstiefe** ET 6 ET -7 ET -32 ET -32 ET -32 ET -30,4

**Fahrzeuge Befestigungsmittel Bund Anzugsmoment Mindesteinschraubtiefe**

Alle Muttern M10x1,25 Flachbund 60 N mind. 7 Umdr.

**Fahrzeughersteller:**  Kawasaki

**Fahrzeugart:** LOF Zugm. Geräteträger

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Handelsbezeichn.  Fzg.-Typ | ABE-Nr./ EG-BE-Nr. | Reifen | Reifenbezogene  Auflagen und Hinweise | Auflagen und  Hinweise |
| Kymco MXU 250  L6 | e4\*2002/24\*0316\*.. | 165/70-10  175/70-10  195/50-10  255/55- 9  255/60-10 | V51 | A02 A04, A05  A07, A09, A14  A16, A23,G03 |
| Kymco MXU 300  L6 | e4\*2002/24\*0316\*.. | 165/70-10  175/70-10  195/50-10  255/60-10 | V52 |
| Kymco KXR 250  Kymco Maxxer 250  L3 | e4\*2002/24\*2035\*.. | 165/70-10  175/70-10  195/50-10  255/55- 9  255/60-10 | V51 |
| Kymco Maxxer 300  L3 | e4\*2002/24\*0235\*.. | 165/70-10  175/70-10  195/50-10  255/55- 9  255/60-10 |

**Auflagen und Hinweise zum Verwendungsbereich**

A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen

oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen

oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einen Nachweis

entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen

zu lassen.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden

Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden

Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit

weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mit zuliefernden Radschrauben bzw. Radmuttern

verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene

Reifenfülldruck zu beachten ist.

A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb

der Felgenschulter angebracht werden.

A16 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb

der Felgenschulter angebracht werden.

A23 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventile, die weitgehend den Normen DIN,

E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand

hinausragen.

G03 Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser

mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer

in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Einprogrammierung des erforderlichen

Abrollumfangs vorzunehmen.

**Folgende Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig:**

V51

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Reifen** | **Radgröße** |
| **Vorderachse**  **Hinterachse** | **165/70-10**  **255/60-10** | **10 x 5J ww. 10 x 6J**  **10 x 8J ww. 10 x 10J** |
| **Vorderachse**  **Hinterachse** | **175/70-10**  **255/60-10** | **10 x 5J ww. 10 x 6J**  **10 x 8J ww. 10 x 10J** |
| **Vorderachse**  **Hinterachse** | **195/50-10**  **255/60-10** | **10 x 6J**  **10 x 8J ww. 10 x 10J** |
| **Vorderachse**  **Hinterachse** | **165/70-10**  **255/55-9** | **10 x 5J ww. 10 x 6J**  **9 x 8J** |
| **Vorderachse**  **Hinterachse** | **175/70-10**  **255/55-9** | **10 x 5J ww. 10 x 6J**  **9 x 8J** |
| **Vorderachse**  **Hinterachse** | **195/50-10**  **255/55-9** | **10 x 5J ww. 10 x 6J**  **9 x 8J** |